**Canal y regeneración**

El siguiente es para que lo analicen: ajustar el generador en 10KHz cuadrada; 50%; 1Vp. Ajustar analizadores y variar tensión del comparador

